|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метры  Витки | Ш-22 | Ш-16 | Ш-23 | Ш-17 | Ш-18 | Ш-19 | Диаметр |
| м | **-** | **-** | **-** | **21,3** | **30,2** | **36,6** | **0,8** |
| в | **-** | **-** | **-** | **36** | **50** | **61** |
| м | **-** | **-** | **-** | **26,6** | **38** | **46,2** | **0,71** |
| в | **-** | **-** | **-** | **45** | **63** | **77** |
| М | **-** | **-** | **-** | **33,8** | **47,7** | **68,3** | **0,63** |
| В | **-** | **-** | **-** | **57** | **79** | **97** |
| М | **-** | **15,7** | **28,6** | **41,5** | **58,5** | **72,5** | **0,56** |
| В | **-** | **27** | **49** | **70** | **97** | **121** |
| М | **-** | **22** | **35,5** | **52** | **74,3** | **90** | **0,50** |
| В | **-** | **38** | **61** | **88** | **123** | **150** |
| М | **-** | **32,5** | **45** | **64** | **92** | **113** | **0,45** |
| В | **-** | **56** | **76** | **108** | **152** | **186** |
| М | **-** | **40,5** | **56,5** | **79** | **114** | **138** | **0,40** |
| В | **-** | **69** | **96** | **133** | **189** | **231** |
| М | **-** | **50** | **70** | **99** | **142** | **174** | **0,355** |
| В | **-** | **86** | **119** | **168** | **136** | **290** |
| М | **-** | **62,5** | **88** | **124** | **178** | **218** | **0,315** |
| В | **-** | **107** | **150** | **209** | **295** | **362** |
| М | **-** | **77,5** | **100** | **154** | **218** | **269** | **0,28** |
| В | **-** | **133** | **170** | **260** | **362** | **448** |
| М | **33,2** | **94,5** | **138** | **190** | **276** | **337** | **0,25** |
| В | **57** | **162** | **232** | **320** | **458** | **562** |
| М | **40,8** | **118** | **169** | **234** | **337** | **410** | **0,224** |
| В | **70** | **202** | **284** | **395** | **558** | **685** |
| М | **49,5** | **146** | **203** | **290** | **412** | **503** | **0,20** |
| В | **85** | **250** | **347** | **490** | **681** | **838** |
| М | **618** | **180** | **250** | **355** | **510** | **625** | **0,18** |
| В | **106** | **308** | **428** | **600** | **844** | **1040** |
| М | **79,3** | **223** | **325** | **445** | **550** | **800** | **0,16** |
| В | **136** | **383** | **552** | **750** | **1087** | **1335** |
| М | **101** | **283** | **420** | **562** | **840** | **1025** | **0,14** |
| В | **173** | **485** | **710** | **950** | **1300** | **1710** |
| М | **124** | **350** | **519** | **690** | **1050** | **1285** | **0,125** |
| В | **213** | **600** | **880** | **1170** | **1735** | **2145** |
| М | **150** | **430** | **616** | **850** | **1240** | **1520** | **0,112** |
| В | **258** | **740** | **1050** | **1450** | **2050** | **2540** |
| М | **190** | **530** | **776** | **1070** | **1570** | **1920** | **0,10** |
| В | **327** | **910** | **1325** | **1800** | **2600** | **3210** |
| М | **233** | **652** | **1020** | **1300** | **2050** | **2500** | **0,09** |
| В | **400** | **1120** | **1720** | **2200** | **3380** | **4170** |
| М | **286** | **310** | **1220** | **1500** | **2490** | **3050** | **0,08** |
| в | **490** | **1390** | **2100** | **2700** | **4120** | **5085** |

**Ориентировочная вместительность шпуль в метрах (М) и витках (В)**

**Головка намоточная №7**