**ТАБЛИЦА ПОДБОРА ШПУЛЬ И БЕГУНКОВ ПОДИАМЕТРУ НАМАТЫВАЕМОГО ПРОВОДА.**

**Головка №5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ШПУЛЯ** | **БЕГУНОК** | **ДИАМЕТР ПРОВОДА** |
| **Ш5-14** | **21, 21****22*, 22******23, 23******24, 24*** | **0,063****0,07...0,1****0,11...0,16****0,18...0,25** |
| **Ш5-15** | **31, 31****32, 32****33, 33****34, 34** **35, 35** | **0,063...0,08****0,09...0,13****0,14...0,2****0,23...0,32****0,36...0,45** |
| **Ш5-10** | **51, 51****52, 52****53, 53****54, 54****55, 55** | **0,063...0,08****0,09...0,13****0,14...0,18****0,2...0,28****0,32...0,45** |
| **Ш5-11****Ш5-12** | **41, 41****42, 42****43, 43****44, 44****45, 45** | **0,063...0,08****0,09...0,13****0,14...0,2****0,23...0,32****0,36...0,45** |
| **Ш-13** | **61, 61****62, 62****63, 63****64, 64****65, 65****66, 66** | **0,08...0,1****0,11...0,14****0,16...0,23****0,25...0,36****0,4...0,6****0,63...0,8** |