**ТАБЛИЦА ПОДБОРА ШПУЛЬ И БЕГУНКОВ ПОДИАМЕТРУ НАМАТЫВАЕМОГО ПРОВОДА.**

**Головка №5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ШПУЛЯ** | **БЕГУНОК** | **ДИАМЕТР ПРОВОДА** |
| **Ш5-14** | **21, 21**  **22*, 22***  ***23, 23***  ***24, 24*** | **0,063**  **0,07...0,1**  **0,11...0,16**  **0,18...0,25** |
| **Ш5-15** | **31, 31**  **32, 32**  **33, 33**  **34, 34**  **35, 35** | **0,063...0,08**  **0,09...0,13**  **0,14...0,2**  **0,23...0,32**  **0,36...0,45** |
| **Ш5-10** | **51, 51**  **52, 52**  **53, 53**  **54, 54**  **55, 55** | **0,063...0,08**  **0,09...0,13**  **0,14...0,18**  **0,2...0,28**  **0,32...0,45** |
| **Ш5-11**  **Ш5-12** | **41, 41**  **42, 42**  **43, 43**  **44, 44**  **45, 45** | **0,063...0,08**  **0,09...0,13**  **0,14...0,2**  **0,23...0,32**  **0,36...0,45** |
| **Ш-13** | **61, 61**  **62, 62**  **63, 63**  **64, 64**  **65, 65**  **66, 66** | **0,08...0,1**  **0,11...0,14**  **0,16...0,23**  **0,25...0,36**  **0,4...0,6**  **0,63...0,8** |